
分成编辑和添加两种情况：

一、添加图斑情况

    1. 获取当前视角范围坐标，通过geoserver bbox查询条件，查询框选范围内的数据

    2. 叠加查询的数据，设置为样式一

    3. 绘制图形

        方案一：可以吸附获取点

        方案二：选中需要合并的线，通过按钮合并

    5. 保存绘制图斑信息

二、编辑图斑情况


    1. 获取当前视角范围坐标，通过geoserver bbox查询条件，查询框选范围内的数据

    2. 叠加查询的数据，设置为样式一

    3. 编辑图形

        方案一：可以吸附获取点
        
        方案二：选中需要合并的线，通过按钮合并

    5. 保存绘制图斑信息